# Ограничения (INF-08 «Беларусь из космоса», v2.0.0)

1. **Свет ≠ население** — центральное ограничение. Светимость района
   зависит от промышленности, уличного освещения, теплиц, снега и
   альбедо, а также от энергосбережения и перехода на светодиоды (LED
   снижают яркость в полосе DNB при неизменной активности,
   ~2013–2018). Падение света может быть вызвано деиндустриализацией
   или модернизацией освещения, а не оттоком людей. Индекс — маркер
   расхождения, не оценка численности.
2. **Ретро-сегмент грубее**: DMSP без бортовой калибровки, сатурация
   DN 63 в центрах городов, блюминг (свет «расползается» на соседние
   районы), межгодовые скачки уровня (спутник F18 2010–2013
   скорректирован множителем ×0,486 — допущение «нет реального скачка
   между эрами»). Кросс-сенсорная точность зонального уровня на
   перекрытии (R² ln-долей ~0,78) — потолок любого метода: собственный
   стык продукта Li даёт те же 0,777. Районная детализация надёжна с
   2012 года; ретро — для страны/областей/классов.
3. **Стык — модельная склейка**: ретро-уровни — радианс-эквивалент по
   калибровке моста (simVIIRS↔VNL 2014–2024), а не измерение VIIRS.
   Прямое перекрытие 2012–2013 непригодно (VNL-2012 — неполный первый
   год, calDMSP-2013 — худший год F18); разрыв стыка зависит от выбора
   окон (−9,6…−0,4 %, при пре-регистрированных 4-летних симметричных
   −3,0 %) — все варианты раскрыты в валидационном отчёте.
4. **Версии продукта VNL**: скачок уровня 2021+ (смена обработки,
   +53 % за 2021) — уровни между эрами несопоставимы; главная метрика —
   доля зоны в национальном свете, окна v1-индекса (2015–2019 → 
   2022–2023) обходят скачок.
5. **Малые сельские районы шумны**: при крохотной светимости их доля
   волатильна — выводы по крупным зонам; лендинг ранжирует топ-30.
6. **Модель будущего — иллюстрация, не прогноз света**: санкции,
   энергетика, технологии освещения, транзит не моделируются;
   «инфраструктурный пол» (51 % нац. света) принят неизменным на
   50 лет; β урбан-классов — допущение (β=1), а не оценка (на 6 зонах
   не идентифицируется). Внутрирайонная панель 2012–2024 связи света с
   населением почти не видит (у сельских — отрицательна: модернизация
   освещения при убыли населения) — модель строится на межрайонной
   (долгосрочной) эластичности; краткосрочная реакция света на
   демографию заведомо слабее. Каждый модельный кадр несёт впечатанный
   маркер «МОДЕЛЬ» — это критерий приёмки.
7. **Прогноз населения — вход, а не продукт пакета**: сценарии и
   стартовые ряды наследуют все ограничения пакета forecast v1.3.0
   (Гамильтон–Перри 50 лет экстраполирует субурбанизационный импульс:
   Минский район ×2,4 к 2075 в базовом сценарии — читать как
   продолжение наблюдаемого тренда при прочих равных). У районов
   adjusted-ряда нет — принято равномерное масштабирование внутри
   области.
8. **Дефакеляция ручная**: факелы двух НПЗ обнулены дисками 2,5 км
   (координаты в assumptions); малые факелы (Речицкие промыслы) ниже
   порога не маскируются. Теплицы, ТЭЦ, БМЗ — легитимный электрический
   свет, не фильтруются (как и в fvf).
9. **2025 отсутствует**: годовой композит VNL-2025 на дату выпуска не
   опубликован; при выходе — патч-релиз.
10. **Порог ≥ 1 нВт/см²/ср** отсекает слабую активность; продукт
    «average» (не masked) содержит фоновое свечение — порог его режет,
    остаточный шум малых зон выше, чем в masked (кросс-проверка
    WorldPop R² 0,93–0,98 это учитывает).
11. **Отвергнутые альтернативы**: «NPP-VIIRS-like» (v1, нефизичная
    нестабильность) и «готовый» simVIIRS как современный сегмент
    (волатильность долей ×1,9, 13 нулевых зоно-лет) — см. спайк-отчёт.
    Урок: доступность ≠ пригодность.
